Markgröningen, a 08.02.2017

**Para unos campos de uso más flexibles**

Los cierres de trampa de norelem, para un cierre y bloqueo seguro de puertas y compuertas

**norelem ha ampliado su gama de productos con cierres de trampa de alta calidad. Estos pestillos de fundición inyectada de aluminio permiten cerrar puertas, compuertas y tapas de forma fácil y segura. Están disponibles también, en función de la demanda, con función de seguridad integrada. Los cierres de trampa de norelem son súmamente flexibles y se pueden fijar no solo a los perfiles corrientes con secciones transversales, sino también a las más diversas superficies.**

Los cierres de trampa están formados por una empuñadura y una pieza de cierre. Al tirar suavemente del mango, el pestillo se sale de la pieza de cierre, permitiendo abrir la puerta. Para cerrar solo hay ejercer una ligera presión para encajar la pieza de cierre.

La flexibilidad de formas de fijación mediante agujeros alargados permite fijar los cierres de trampa a los más diversos perfiles de sección transversal (de 30, 40, 45 y 50 mm). El cierre de trampa se puede fijar también a superficies lisas fuera del campo de perfiles, como por ej. a puertas con batiente a la derecha o a la izquierda. Por eso, posee una gran versatilidad de aplicación. Se fija con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. Con el pestillo cerrado, el cierre de trampa está asegurado frente al desmontaje.

Para áreas de acceso sensibles, los cierres de trampa están disponibles también con una función de seguridad integrada.Están equipados con una acreditada técnica de seguridad codificada mediante un transpondedor y permite asegurar puertas, compuertas y tapas de protección hasta la categoría 4/PLe. El uso de tecnología de transpondedor garantiza un nivel máximo de seguridad según EN ISO 13849-1 (cat. 4/PLe) e incorpora una salvaguardia máxima frente a las manipulaciones. Se conecta cómodamente mediante un conector M12.

Los cierres de trampa están disponibles en una versiones de cierre simple o con seguro. Estas últimas protegen, además, frente a la apertura ilícita. En las versiones aseguradas se puede elegir entre cierre con llave (Euro 5333), con llave cuadrada de 8 mm o con paletón doble de 5 mm.

Para no "quedarse encerrado" accidentalmente, norelem ofrece también una apertura de emergencia. Este dispositivo permite que el usuario abra la puerta por dentro en caso de emergencia. La apertura de emergencia también funciona con un cierre de trampa bloqueado con seguro.

Símbolo: 2.470

Breve descripción de norelem Normelemente KG

La empresa norelem Normelemente KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 33.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de todos los tamaños y sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem demuestra ser un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en su labor de convertir las ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.

Símbolo: 890

Impresión gratuita, ejemplar de prueba solicitado

Enlace al producto:

http://www.norelem.fr/es/es/Productos/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-fija-Sistema-flexible-de-piezas-est%C3%A1ndar/05000-Dispositivo-de-sujeci%C3%B3n-r%C3%A1pida-Dispositivo-de-sujeci%C3%B3n-neum%C3%A1tico-Accesorios-para-dispositivo-de-sujeci%C3%B3n-Cierres-acodados-Cuarto-de-vuelta/Cierres-acodados/05598-Cierres-de-trampa.html

Imagen anexa:

