Markgröningen, a 13/08/2019

**Nuevas versiones de pernos y cabezas de horquilla**

Al surtido completo de norelem se ha añadido un total de cinco nuevos modelos

**Con norelem, los constructores tienen ahora una selección aún mayor en el área de los pernos y cabezas de horquilla. Con estos componentes se pueden realizar articulaciones de horquilla totalmente funcionales.**

<p>En norelem ya se pueden adquirir tres nuevos pernos para cabezas de horquilla. Entre ellos se encuentra [el modelo](https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistemas-y-componentes-para-la-construcci%C3%B3n-de-plantas-y-m%C3%A1quinas/27000-Articulaciones-de-horquilla-V%C3%A1stagos-articulados-Articulaciones-angulares-Juntas-articuladas-axiales-Elementos-de-ajuste-de-altura-Pies-articulados-Pie-regulables-Tapones-roscados-Pies-de-montaje-Bisagras/V%C3%A1stagos-articulados/27621-01-Perno-con-ranura-para-bloqueo-de-%C3%A1rbol-adecuado-para-cabezas-de-horquilla.html?search_keywords=27621-01) 27621-01 con ranura para bloqueo de árbol mediante una arandela de seguridad para árboles según DIN 6799. Alternativamente, los usuarios pueden utilizar un seguro KL o SL.

Además está disponible [otro perno](https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistemas-y-componentes-para-la-construcci%C3%B3n-de-plantas-y-m%C3%A1quinas/27000-Articulaciones-de-horquilla-V%C3%A1stagos-articulados-Articulaciones-angulares-Juntas-articuladas-axiales-Elementos-de-ajuste-de-altura-Pies-articulados-Pie-regulables-Tapones-roscados-Pies-de-montaje-Bisagras/V%C3%A1stagos-articulados/27621-02-Perno-con-ranura-para-circlip-adecuado-para-cabezas-de-horquilla.html?search_keywords=27621-02+) 27621-02 con ranura en que se utiliza un circlip según DIN 471. En el tercer [nuevo perno](https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistemas-y-componentes-para-la-construcci%C3%B3n-de-plantas-y-m%C3%A1quinas/27000-Articulaciones-de-horquilla-V%C3%A1stagos-articulados-Articulaciones-angulares-Juntas-articuladas-axiales-Elementos-de-ajuste-de-altura-Pies-articulados-Pie-regulables-Tapones-roscados-Pies-de-montaje-Bisagras/V%C3%A1stagos-articulados/27621-03-Perno-con-agujero-para-chaveta-partida-adecuado-para-cabezas-de-horquilla.html?search_keywords=27621-03) 27621-03, el seguro se realiza mediante una albura.

En el área de las cabezas de horquilla, norelem ofrece con el número de artículo 27624-05 [nuevos modelos](https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistemas-y-componentes-para-la-construcci%C3%B3n-de-plantas-y-m%C3%A1quinas/27000-Articulaciones-de-horquilla-V%C3%A1stagos-articulados-Articulaciones-angulares-Juntas-articuladas-axiales-Elementos-de-ajuste-de-altura-Pies-articulados-Pie-regulables-Tapones-roscados-Pies-de-montaje-Bisagras/Articulaciones-de-horquilla/27624-05-Cabezas-de-horquilla-de-acero-o-acero-inoxidable-con-rosca-exterior.html?search_keywords=27624-05) de acero o acero inoxidable con rosca exterior. También están disponibles [piezas complementarias a juego de acero](https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistemas-y-componentes-para-la-construcci%C3%B3n-de-plantas-y-m%C3%A1quinas/27000-Articulaciones-de-horquilla-V%C3%A1stagos-articulados-Articulaciones-angulares-Juntas-articuladas-axiales-Elementos-de-ajuste-de-altura-Pies-articulados-Pie-regulables-Tapones-roscados-Pies-de-montaje-Bisagras/Articulaciones-de-horquilla/27624-10-Contrapiezas-de-cabeza-de-horquilla-de-acero.html?search_keywords=27624-10+): se pueden combinar con cabezas y articulaciones de horquilla según DIN 71752. Estos productos sirven de unión cuando hay que compensar el desfase de orientación en una dirección.

Caracteres con espacios en blanco: 1.196

Breve descripción de norelem Normelemente KG

Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. Desde hace 60 años norelem lleva creciendo con dinamismo en todos los aspectos, desde la ampliación continua de nuestra gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede central en Markgröningen y nuestras sedes internacionales desempeñamos un activo papel en la promoción de las nuevas generaciones mediante capacitaciones, formaciones y talleres.

Caracteres con espacios en blanco: 915